{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,15,1],[4,2,7,3],[4,5,14,5],[8,2,14,2],[15,2,15,3],[16,1,17,3],[18,1,22,1],[18,2,22,3],[18,5,22,5],[23,1,30,1],[23,2,25,3],[23,5,25,5],[26,2,29,3],[26,5,29,5],[30,2,30,3],[31,1,33,3],[31,5,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附表"]
[null,"招标评分细则"]
[null,"评分项",null,null,"评价标准","备注"]
[null,"投标电价\n（30分）",null,null,"以当地标杆电价为基础，投标电价每降低0.001元，加1分，最高分为30分。 ","投标电价保留小数点后3位"]
[null,"对青海省经济发展贡献程度\n（30分）","截至投标前，在青海省累计并网的普通光伏电站权益容量（4分）",null,"§ 没有的，不得分； ","评价主体为投标人本身及其所属企业（所属企业指投标人的全资子公司、绝对控股公司、相对控股公司，不包括参股和协作企业）。\n\n统计口径为投标截止日前。产业链项目仅限：组件、逆变器、晶硅、切片、电池、光伏玻璃和储能元器件七类。投标人已达产产业链项目种类由省经济和信息化委认定。\n\n采用本地制造产品的投标人应提供省经济和信息化委认可的采购承诺及具体落实措施。\n\n与省政府签订战略（投资）合作协议的投标人，应提供省经济和信息化委的认定意见。\n\n参与对口支援建设的投标人，应提供援建项目所在地政府的认定意见。"]
[{"$nulls":4},"§ 累计权益容量≤5万千瓦的，得2分； "]
[{"$nulls":4},"§ 5万千瓦＜累计权益容量≤10万千瓦的，得3分； "]
[{"$nulls":4},"§ 累计权益容量＞10万千瓦的，得4分。"]
[null,null,"对促进青海光伏产业发展的贡献度（26分）","已达产产业链项目种类完善程度（7分）","已达产产业链项目种类少于2种的，不得分；达到2种及以上的，按种类数得分；实现全产业链覆盖的，得7分。"]
[{"$nulls":3},"已达产投资项目生产运营情况（5分）","以近3年投资项目财务报表中“主营业务税金及附加”累计值为评价标准，累计值最大的投标人得5分，其它投标人的得分按插值法计算。"]
[{"$nulls":3},"新建光伏电站项目对青海省光伏产业链发展的促进作用（4分）","投标方案中，采用本地制造产品的比例不低于投资总额的40%，且有落实措施的，得4分；没有的，不得分。"]
[{"$nulls":3},"已达产投资项目对促进地方就业增长的贡献度（3分）","以由当地劳动保障部门出具的投资企业人员社保证明中就业人员数量为评价标准，累计人数最多的投标人得3分，其他投标人的得分按插值法计算。"]
[{"$nulls":3},"与省政府签订合作协议的（3分）","已与省政府签订战略（投资）合作协议，且有落实措施的，得3分；没有的，不得分。"]
[{"$nulls":3},"参与对口支援青海工作的（3分）","参与对口支援青海工作的，得3分；没有的，不得分。"]
[{"$nulls":3},"在建光伏产业链制造项目情况（1分）","以在青海省光伏产业链中是否有在建未投产项目为评价标准。有在建项目的得1分；没有的不得分。"]
[null,null,"近3年在青海省光伏项目建设、运营中发生过拖欠农民工资上访事件的",null,"每发生一起扣5分，按年累计。","此项为扣分项。"]
[null,"促进新能源发电就近消纳和集成送出\n（10分）",null,null,"投标人能够利用既有外送线路实现光伏发电跨省、跨区域消纳且不影响其他已建新能源项目电量消纳，并提供受电省份省级能源主管部门及电网公司出具的外送支持性文件的，得6分。","利用既有外送线路实现光伏发电跨省、跨区域消纳的投标人，应提供所属企业关于不影响已建项目上网电量的承诺（附带电网公司有关意见），并提供受电省份省级能源主管部门及电网公司有关意见。"]
[{"$nulls":4},"投标人自身或其所属企业对应有新建用电项目，新建光伏电站上网电量能够由增量负荷全部或部分消纳的，得2分；投标人能够提供省级及以上电网公司关于支持特高压外送线路建设支持文件的，得2分。","\n投标人应提供所属企业关于不影响已建项目上网电量的承诺（附带电网公司有关意见），在投标时需一并提供消纳企业新增用电的有关证明材料、申报企业与消纳企业的合作协议和电网公司的支持意见。\n省级及以上电网公司出具的关于支持特高压外送线路建设的支持文件，需明确投标人在特高压外送线路建设中的作用，并同时明确特高压外送线路的建设时序。\n"]
[null,"技术水平\n（20分）","光伏组件技术水平（10分）",null,"§ 设备不满足《光伏制造行业规范条件》（2015年本）要求的不得分，满足要求的得6分（多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别不低于15.5%和16%；高倍聚光光伏组件光电转换效率不低于28%；硅基、铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别不低于8%、11%、11%和10%）； "]
[{"$nulls":4},"§ 设备技术水平达到光伏领跑者技术要求的得8分（多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别达到16.5%和17%；高倍聚光光伏组件光电转换效率达到30%；硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别达到12%、13%、13%和12%）；"]
[{"$nulls":4},"§ 设备技术水平介于《光伏制造行业规范条件》（2015年本）和光伏领跑者技术要求的，按照之间线性差值得分； "]
[{"$nulls":4},"§ 设备转换效率高出领跑者技术要求0.1%的，得9分；"]
[{"$nulls":4},"§ 高出0.2%及以上的得满分。"]
[null,"技术水平\n（20分）","逆变器技术水平（4分）",null,"§ 含升压变压器型的光伏逆变器最大效率达到97.5%，不含升压变压器型的光伏逆变器最大效率达到99%，满足上述条件的得2.5分，不具备的不得分。 "]
[{"$nulls":4},"§ 逆变器具备零电压穿越功能的得1分，不具备的得0分；"]
[{"$nulls":4},"§ 采用中国加权效率大于等于98.2%的设备得0.5分，达不到要求的不得分。"]
[null,null,"系统效率（4分）",null,"§ 光伏电站系统效率低于79%的不得分；"]
[{"$nulls":4},"§ 达到79%的得2分；"]
[{"$nulls":4},"§ 达到80%的得3分；"]
[{"$nulls":4},"§ 达到81%及以上的得4分。"]
[null,null,"平稳供电（2分）",null,"光伏电站所接入的公共连接点的谐波、电压偏差、电压波动及闪变等技术要求，满足GB/T 14549、GB/T 12325、GB/T 12326等规范要求的得2分，不满足要求不得分。"]
[null,"土地集约利用（10分）",null,null,"§ 凡项目用地符合国土资规【2015】11号要求的得5分；"]
[{"$nulls":4},"§ 在此基础上，综合考虑场地、效率、安装方式等因素，达到《光伏制造行业规范条件》(2015年本)要求的得2分；"]
[{"$nulls":4},"§ 其他根据效率提升和综合优化等带来土地集约化程度的提高，由评委会根据土地集约化程度适当加分，最高加至3分。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}